|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN SP | GIÁ TIỀN | MÔ TẢ |
| 1 | GS-898 | 29.860.000VNĐ | **Thuộc tính sản phẩm**  Máy rửa bát lắp độc lập hoặc âm tủ thế hệ mới  3 giàn rửa cơ động, thiết kế các vị trí sắp xếp tiện lợi  Ray nâng hạ Vario space thông minh thay đổi chiều cao của giàn rửa  Công nghệ Autodoor – cửa tự động mở cung cấp thêm quá trình sấy hiệu quả, bởi trong giai đoạn sấy không khí nóng và hơi nước có thể thoát ra khỏi máy để làm khô vật dụng và không bị đọng hơi nước.  Công nghệ Eco Silence cùng động cơ BLDC giúp máy hoạt động mạnh mẽ hơn, tiết kiệm năng lượng và thời gian, chống rung máy và hoạt động yên tĩnh hơn với độ ồn thấp.  Công nghệ rửa thân thiện Ecowash – Half load với rửa ½ giàn  Khóa trẻ em – Child lock  **Chương trình rửa**  Auto – Rửa tự động chuyên sâu 50oC-65oC  Intensive - Rửa sâu, rửa mạnh 50oC-65oC  Hygiene – Rửa diệt khuẩn 70oC  Eco - Rửa tiêu chuẩn 50oC  Glass - Rửa cốc, chén 50oC  58 min - Rửa nhanh 58 phút 30oC-60oC  Self-cleaning – Tự động làm sạch 60 oC  Soak – Rửa tráng  **Tính năng tăng cường**  Energy save – Chức năng tiết kiệm điện  Extra fast – Rửa tăng cường cực nhanh  Extra Drying – Chức năng sấy tăng cường  Extra Hygiene – Chức năng diệt khuẩn tăng cường  Display timer – Hẹn giờ 1-24h  **Thông số kỹ thuật**  Dung tích: 15 bộ bát đĩa EU style  Mức độ ồn: ≤ 47dB  Tiêu chuẩn năng lượng A+++  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy khô: Drying efficiency class A  Điện áp: 220-240V/50-60Hz  Mức độ tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.776kWh/ lần rửa tiêu chuẩn  Mức độ tiêu thụ nước: Khoảng 4.1-18L/ lần rửa (tùy chu trình)  Kích thước sản phẩm: 600 (R)\*600 (S)\*845 (C) mm  Kích thước khoét âm tủ: 605 (R)\*\*605 (S)\*850 (C) mm  **Chế độ bảo hành** : 2 năm |
| 2 | GS-608 | 19.860.000VNĐ | **Thuộc tính sản phẩm**  Máy rửa bát lắp độc lập hoặc âm tủ thế hệ mới  2 giàn rửa cơ động, thiết kế các vị trí sắp xếp tiện lợi  Ray nâng hạ Vario space thông minh thay đổi chiều cao của giàn rửa  Công nghệ rửa xịt áp lực cao với góc xịt lên tới 720o  Khóa trẻ em – Child lock  Tạm dừng máy khi cần thiết và tái khởi động máy nhanh chóng  Chương trình rửa  Intensive - Rửa sâu, rửa mạnh 60oC  Eco - Rửa tiêu chuẩn 50oC  Light - Rửa cốc, chén 45 oC  Crystal – Rửa đồ thủy tinh, đồ dễ vỡ 40 oC  Rapid - Rửa tráng 40oC  Pre-Rinse - ngâm trước chờ rửa  **Tính năng tăng cường**  Energy save – Chức năng tiết kiệm điện  Display timer – Hẹn giờ 1-24h  **Thông số kỹ thuật**  Dung tích: 12 bộ bát đĩa EU style  Mức độ ồn: ≤ 44dB  Tiêu chuẩn năng lượng A+  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy khô: Drying efficiecy class A  Điện áp: 220-240V/50-60Hz  Mức độ tiêu thụ điện năng: Khoảng 1.03kWh/ lần rửa tiêu chuẩn  Mức độ tiêu thụ nước: Khoảng 4-14L/ lần rửa (tùy chu trình)  Kích thước sản phẩm: 600 (R)\*600 (S)\*850 (C) mm  Kích thước khoét âm tủ: 605 (R)\*\*605 (S)\*855 (C) mm  **Chế độ bảo hành** : 2 năm |
| 3 | GS-880 | 18.960.000VNĐ | **Thuộc tính sản phẩm**  Máy rửa bát lắp độc lập hoặc âm tủ thế hệ mới  2 giàn rửa cơ động, thiết kế các vị trí sắp xếp tiện lợi  Ray nâng hạ Vario space thông minh thay đổi chiều cao của giàn rửa  Khóa trẻ em – Child lock  Công nghệ rửa thân thiện Ecowash – Half load với rửa ½ giàn  Tạm dừng máy khi cần thiết 3/6/9h và tái khởi động máy nhanh chóng  Chương trình rửa  Intensive - Rửa sâu, rửa mạnh 50o-70oC  Normal – Rửa thông thường với nồi, chảo 45o-65oC  Eco - Rửa tiêu chuẩn 45o-65oC  90 min – Rửa nhanh 90 phút 65oC  Rapid - Rửa cốc, chén 45o-55oC  **Tính năng tăng cường**  Energy save – Chức năng tiết kiệm điện  Extra fast – Rửa tăng cường cực nhanh  Display timer – Hẹn giờ 1-24h  **Thông số kỹ thuật**  Dung tích: 12 bộ bát đĩa EU style  Mức độ ồn: ≤ 44dB  Tiêu chuẩn năng lượng A++  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy khô: Drying efficiency class A  Điện áp: 220-240V/50-60Hz  Mức độ tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.90kWh/ lần rửa tiêu chuẩn  Mức độ tiêu thụ nước: Khoảng 11-18.5L/ lần rửa (tùy chu trình)  Kích thước sản phẩm: 600 (R)\*600 (S)\*845 (C) mm  Kích thước khoét âm tủ: 605 (R)\*\*605 (S)\*850 (C) mm |
| 4 | GS-9580 | 28.860.000VNĐ | **Thuộc tính sản phẩm**  Máy rửa bát lắp độc lập hoặc âm tủ thế hệ mới  3 giàn rửa cơ động, thiết kế các vị trí sắp xếp tiện lợi  Ray nâng hạ Vario space thông minh thay đổi chiều cao của giàn rửa  Công nghệ sấy khô Turbo Fan Drying, sấy khô triệt để, diệt vi khuẩn và nấm mốc hiệu quả  Công nghệ rửa thân thiện Ecowash – Half load với rửa ½ giàn  Công nghệ Dual Zone giúp tiết kiệm nước và điện năng, giảm tối đa chi phí sử dụng  Hệ thống chống ngập và rò rỉ nước Aquastop, bảo vệ động cơ hoạt động bền bỉ  Khóa trẻ em – Child lock  **Chương trình rửa**  Intensive - Rửa sâu, rửa mạnh 60oC  Eco - Rửa tiêu chuẩn 48oC  Light - Rửa cốc, chén 45oC  60min - Rửa nhanh 60 phút 50oC  Rapid - Rửa tráng 45oC  Pre-Rinse - ngâm trước chờ rửa  **Tính năng tăng cường**  Energy save – Chức năng tiết kiệm điện  Extra fast – Rửa tăng cường cực nhanh  Display timer – Hẹn giờ 1-24h  **Thông số kỹ thuật**  Dung tích: 14 bộ bát đĩa EU style  Mức độ ồn: ≤ 44dB  Tiêu chuẩn năng lượng A+++  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy khô: Drying efficiency class A  Điện áp: 220-240V/50-60Hz  Mức độ tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.825kWh/ lần rửa tiêu chuẩn  Mức độ tiêu thụ nước: Khoảng 3.9-15.5L/ lần rửa (tùy chu trình)  Kích thước sản phẩm: 600 (R)\*600 (S)\*845 (C) mm  Kích thước khoét âm tủ: 605 (R)\*\*605 (S)\*850 (C) mm  **Chế độ bảo hành** : 2 năm |