|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN SP | ẢNH | GIÁ TIỀN | MÔ TẢ |
| 1 | GS-9538IH |  | 19.260.000VND | **Thuộc tính sản phẩm**  Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ – sản xuất theo tiêu chuẩn IEC  Mặt kính KANGER VITROCERAMIC phủ lụa sang trọng  Công nghệ biến tần INVERTER thông minh vượt trội, tiết kiệm điện năng hiệu quả  Chức năng Booster gia tăng công suất, nấu siêu nhanh  Nhận diện vùng nấu chính xác, vùng nấu chỉ nóng lên khi phát hiện nồi nấu  Chức năng giữ / ủ ấm thức ăn Keep Warm  Chức năng tạm dừng - “Pause - Stop & Go”  Chức năng chiên rán Frying  Điều khiển cảm ứng trượt slider 9 mức độ công suất  **Tính năng an toàn**  Tiêu chuẩn EMC – Tương thích điện từ trường, an toàn cho các thiết bị điện trong gia đình.  Khóa an toàn bảo vệ trẻ em Child lock,  Chức năng tự động tắt khi không có nồi  Chức năng tự động ngắt (IGBT) khi quá nhiệt, quá áp  Cảm biến chống tràn, tự động ngắt khi có chất lỏng tràn lên bề mặt vùng điều khiển  Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động linh hoạt Timer  Chức năng cảnh báo nhiệt dư “H” được hiển thị trên từng vùng nấu khi còn nóng.  **Thông số kỹ thuật**  Tổng công suất 4000W  Vùng nấu từ trái #210mm - 2000W  Vùng nấu từ phải #210mm - 2000W, Booster 2400W  Điện áp: 220-240V/50-60HZ  Kích thước bếp (WxD): 730x410mm  Kích thước khoét đá (WxD): 680\*380mm  **Chế độ bảo hành** : 2 năm |
| 2 | GS-9568IH |  | 18.860.000VND | **Thuộc tính sản phẩm**  Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ – sản xuất theo tiêu chuẩn IEC  Mặt kính KANGER VITROCERAMIC vát cạnh sang trọng  Công nghệ biến tần INVERTER thông minh vượt trội, tiết kiệm điện năng hiệu quả  Chức năng Booster gia tăng công suất, nấu siêu nhanh  Nhận diện vùng nấu chính xác, vùng nấu chỉ nóng lên khi phát hiện nồi nấu  Chức năng giữ / ủ ấm thức ăn Keep Warm  Chức năng tạm dừng - “Pause - Stop & Go”  Điều khiển cảm ứng trượt slider 9 mức độ công suất  **Tính năng an toàn**  Tiêu chuẩn EMC – Tương thích điện từ trường, an toàn cho các thiết bị điện trong gia đình.  Khóa an toàn bảo vệ trẻ em Child lock,  Chức năng tự động tắt khi không có nồi  Chức năng tự động ngắt (IGBT) khi quá nhiệt, quá áp  Cảm biến chống tràn, tự động ngắt khi có chất lỏng tràn lên bề mặt vùng điều khiển  Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động linh hoạt Timer  Chức năng cảnh báo nhiệt dư, cảnh báo người dùng khi vùng nấu còn nóng.  **Thông số kỹ thuật**  Tổng công suất 4000W  Vùng nấu từ trái #210mm - 2000W  Vùng nấu từ phải #210mm - 2000W, Booster 2400W  Điện áp: 220-240V/50-60HZ  Kích thước bếp (WxD): 730x430mm  Kích thước khoét đá (WxD): 700\*410mm  **Chế độ bảo hành** : 2 năm |
| 3 | GS-839IT |  | 31.860.000VND | **Thuộc tính sản phẩm**  Bếp 3 vùng nấu từ – sản xuất theo tiêu chuẩn IEC  Mặt kính EUROKERA Made in France, chịu lực, chịu nhiệt, chống trầy xước  Công nghệ biến tần INVERTER thông minh vượt trội, tiết kiệm điện năng  Chức năng Booster siêu nhanh, công suất max đạt 3000W  Mâm nhiệt & bản mạch EGO Made in Germany, tốc độ tăng nhiệt gấp 3 lần so với các loại bếp truyền thống  Nhận diện vùng nấu chính xác, vùng nấu chỉ nóng lên khi phát hiện nồi nấu  Điều khiển cảm ứng trượt Slider 9 mức độ công suất  **Tính năng an toàn**  Khóa an toàn bảo vệ trẻ em Child lock,  Khóa phím Key lock tiện lợi  Chức năng tự động tắt khi không có nồi  Chức năng tự động ngắt (IGBT) khi quá nhiệt, quá áp  Chức năng tự động tắt bếp khi có chất lỏng trào lên bề mặt vùng điều khiển  Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong mỗi vùng nấu)  Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động linh hoạt  Chức năng cảnh báo nhiệt dư “H” được hiển thị trên từng vùng nấu khi còn nóng.  **Thông số kỹ thuật**  Tổng công suất 6200W  Vùng nấu từ trái #300mm - 2500W, Booster 3500W  Vùng nấu nấu từ giữa#200mm - 2300W, Booster 3000W  Vùng nấu nấu từ phải #160mm/1400W  Điện áp: 220- 240V/50-60HZ  Kích thước bếp: 770\*450mm  Kích thước khoét đá: 745\*430mm  Chế độ bảo hành: 2 năm |
| 4 | GS-6IH |  | 3.960.000VND | **Thuộc tính sản phẩm**  Bếp từ đơn Domino – sản xuất theo tiêu chuẩn IEC  Mặt kính CRYTALLITE VITROCERAMIC cao cấp siêu bền  Công nghệ biến tần INVERTER thông minh vượt trội, tiết kiệm điện năng hiệu quả  Chức năng ổn định nhiệt độ Temperature stability cho phép lựa chọn nhiệt độ 60°C đến 240°C, phù hợp nấu các món rang, rán, xào …vv…  Điều khiển cảm ứng 9 mức độ công suất  **Tính năng an toàn**  Tiêu chuẩn EMC – Tương thích điện từ trường, an toàn cho các thiết bị điện trong gia đình.  Khóa an toàn bảo vệ trẻ em Child lock,  Chức năng tự động tắt khi không có nồi  Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động linh hoạt Timer  **Thông số kỹ thuật**  Tổng công suất 2000W; Điện áp: 220-240V/50-60HZ  Kích thước bếp (WxD): 390 x 300mm  Kích thước khoét đá (WxD): 370 x 280 mm  **Chế độ bảo hành** : 18 tháng |