|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN SP | GIÁ TIỀN | MÔ TẢ |
| 1 | GS-9508 | 8.960.000VND | **Thuộc tính sản phẩm**  Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong, kích thước 70/90cm  Thân máy: inox cao cấp 430, kính cong cường lực  Hệ thống hút lọc: Hút & khử một chiều bằng than hoạt tính  Motor không chổi than, lực hút khỏe, vận hành êm ái  Điều khiển phím nhấn 3 mức độ công suất  Lưới lọc dạng thanh, chất liệu Inox baffle filter, chắc chắn, dễ vệ sinh  Đèn LED siêu sáng (2\*1.5W) tiết kiệm điện  **Thông số kỹ thuật**  Công suất hút: 1300m3/h  Motor Power: 210W  Độ ồn ≤ 48 dB  Ống thoát: ɸ 150 mm/dài 1,5m  Điện áp: 220-240V/50-60Hz  Kích thước: 700 (R)\*500 (S)\*500 (C) mm  **Chế độ bảo hành** : 18 tháng |
| 2 | GS-9528 | 10.360.000VND | **Thuộc tính sản phẩm**  Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong, kích thước 70/90cm  Thân máy: inox cao cấp 430, kính cong cường lực  Hệ thống hút lọc: Hút & khử một chiều bằng than hoạt tính  Motor không chổi than, lực hút khỏe, vận hành êm ái  Điều khiển phím nhấn 3 mức độ công suất  Lưới lọc dạng thanh, chất liệu Inox baffle filter, chắc chắn, dễ vệ sinh  Đèn LED siêu sáng (2\*1.5W) tiết kiệm điện  Thông số kỹ thuật  Công suất hút: 1200m3/h  Motor Power: 190W  Độ ồn ≤ 48 dB  Ống thoát: ɸ 150 mm/dài 1,5m  Điện áp: 220-240V/50-60Hz  Kích thước: 700 (R)\*500 (S)\*500 (C) mm  **Chế độ bảo hành** : 18 tháng |
| 3 | GS-3388 | 6.960.000VND | **Thuộc tính sản phẩm**  Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong, kích thước 70/90cm  Thân máy: inox cao cấp 430, kính cong cường lực  Hệ thống hút lọc: Hút & khử một chiều bằng than hoạt tính  Điều khiển phím nhấn 3 mức độ công suất  Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp chắc chắn, dễ vệ sinh  Đèn LED 2\*1.5W tiết kiệm điện  **Thông số kỹ thuật**  Công suất hút: 1.100m3/h  Motor Power AC: 120W  Độ ồn ≤ 48 dB  Ống thoát: ɸ 150 mm/ dài 2.0m  Điện áp: 220-240V/50-60Hz  Kích thước: 700 (R)\*470 (S) \*800 (C) mm  **Chế độ bảo hành** : 18 tháng |
| 4 | GS-88STT | 11.760.000VND | **Thuộc tính sản phẩm**  Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng chữ T, kích thước 70 / 90cm  Thân máy: inox cao cấp 430  Hệ thống hút xả: Hút & khử một chiều bằng than hoạt tính  Motor không chổi than, lực hút khỏe, vận hành êm ái  Điều khiển cảm ứng Touch control 3 mức độ công suất  Lưới lọc dạng thanh, chất liệu Inox baffle filter, chắc chắn, dễ vệ sinh  Chức năng hút trễ, máy tự tắt sau khi tắt 3 phút, giúp hút sạch mùi sau khi nấu ăn  Đèn LED (2\*1.5W) tiết kiệm điện  **Thông số kỹ thuật**  Công suất hút: 1300m3/h  Động cơ 1\*215W  Độ ồn ≤ 48 dB  Ống thoát: ɸ 150 mm/ dài 1.5m  Điện áp: 220-240V/50-60Hz  Kích thước: 700 (R)\*500 (S) \*550 (C) mm  **Chế độ bảo hành** : 18 tháng |